Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (http://www.data.gouv.fr/Licence-Ouverte-Open-Licence).

Journal officiel du 28/01/2020
microscopie optique en champ proche
Abréviation : MOCP
Synonyme : microscopie optique à sonde locale, MOSL

Domaine : MATÉRIAUX-CHIMIE/Chimie physique
Définition : Microscopie à sonde locale qui utilise une sonde dont la pointe est l’extrémité effilée d’une fibre optique capable de détecter le champ électromagnétique de faible portée présent à la surface de l’échantillon.
Note : 1. La fibre optique peut également servir à créer le champ électromagnétique à la surface de l’échantillon.
2. La limite de résolution de la microscopie optique en champ proche est de l’ordre de la longueur d’onde du rayonnement électromagnétique créant le champ électromagnétique à la surface.
Voir aussi : microscopie à effet tunnel, microscopie à force atomique, microscopie à sonde locale
Équivalent étranger : near-field scanning optical microscopy (en), NSOM (en), scanning near-field optical microscopy (en), SNOM (en)