Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (http://www.data.gouv.fr/Licence-Ouverte-Open-Licence).

Journal officiel du 14/07/2022
ajustement de position, loc.n.m.

Domaine : TRANSPORTS ET MOBILITÉ/Cartographie
Définition : Correction de la projection cartographique de la position géolocalisée d’un véhicule terrestre pour qu’elle coïncide avec la représentation de l’infrastructure qu’il emprunte.
Note : <div>  	1.	L’ajustement 	de position permet d’éviter que l’imprécision des coordonnées 	géolocalisées ne laisse croire que le véhicule a 	quitté 	l’infrastructure. 
</div><div>2.	L’ajustement 	de position est notamment utilisé pour le guidage d’itinéraire 	de véhicules routiers ou pour le suivi de 	la progression 	de bus, de 	cars 	ou de trains.  </div>
Voir aussi : raccordement cartographique
Équivalent étranger : map matching (en)