Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (http://www.data.gouv.fr/Licence-Ouverte-Open-Licence).

Journal officiel du 02/09/2020
séchage en emballage

Domaine : NUCLÉAIRE
Définition : Procédé qui vise à assécher la cavité interne et le contenu d’un emballage de transport ou d’un emballage de transport et d’entreposage.
Note : 1. Le séchage en emballage est effectué, par exemple, par mise sous vide ou par circulation d’un gaz chaud tel que l’air ou l’azote.
2. Le séchage en emballage permet notamment de maîtriser les risques de surpression et de corrosion ainsi que ceux qui sont liés à la production d’hydrogène par radiolyse de l’eau.
Voir aussi : emballage de transport de matières radioactives, emballage de transport de matières radioactives à sec, emballage de transport et d'entreposage de matières radioactives
Équivalent étranger : in-drum drying (en)