Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (http://www.data.gouv.fr/Licence-Ouverte-Open-Licence).

Journal officiel du 05/09/2021
dispositif d'éventage de l’enceinte avec filtration
Forme abrégée : dispositif d'éventage-filtration
Synonyme : dispositif de mise à l'air de l'enceinte avec filtration

Domaine : NUCLÉAIRE/Fission
Définition : Dispositif qui, dans certaines situations d’accident grave, permet une mise à l’air maîtrisée de l’enceinte de confinement assortie d’un piégeage des particules radioactives en suspension dans l’enceinte.
Note : <div>  	1.	Le 	dispositif d’éventage de l’enceinte avec filtration permet de 	préserver l’intégrité mécanique de l’enceinte de 	confinement.</div><div>2.	La 	filtration est assurée par un préfiltre d’éventage et un filtre 	à sable.  </div>
Voir aussi : accident grave, enceinte de confinement, filtre à sable, mise à l'air, préfiltre d'éventage
Équivalent étranger :