Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (http://www.data.gouv.fr/Licence-Ouverte-Open-Licence).

Journal officiel du 02/02/2023
araignée de maintenance, loc.n.f.

Domaine : NUCLÉAIRE/Fission
Définition : Outil robotisé, mû par des bras articulés, destiné à contrôler ou à réparer de l’intérieur les tubes des générateurs de vapeur du circuit de refroidissement primaire d’un réacteur de puissance.
Voir aussi : circuit de refroidissement primaire, réacteur de puissance
Équivalent étranger : finger walker (en), maintenance spider (en)