Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (http://www.data.gouv.fr/Licence-Ouverte-Open-Licence).

Journal officiel du 23/12/2007
moteur de périgée

Domaine : SPATIOLOGIE/Mécanique spatiale-Propulsion
Définition : Propulseur équipant un satellite, dont la mise en fonctionnement au voisinage du périgée communique à celui-ci une impulsion destinée à élever son apogée.
Note : L'altitude du périgée de l'orbite finale reste celle de l'orbite initiale.
Voir aussi : allumage au périgée, moteur d'apogée, transfert de Hohmann
Équivalent étranger : perigee boost motor (en), perigee kick motor (en), perigee motor (en)