Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (http://www.data.gouv.fr/Licence-Ouverte-Open-Licence).

Journal officiel du 09/08/2013
radio-identifiant semi-actif
Abréviation : RIDSA
Synonyme : radio-étiquette semi-active

Domaine : TÉLÉCOMMUNICATIONS/Radiocommunications
Définition : Radio-identifiant passif qui possède sa propre source d'énergie, généralement une pile ou un accumulateur, lui permettant d'améliorer l'efficacité de la transmission, d'enregistrer des informations ou de les traiter.

Note : On trouve aussi les termes « radio-identifiant semi-passif » et « radio-étiquette semi-passive ».
Voir aussi : radio-identifiant, radio-identifiant actif, radio-identifiant passif
Équivalent étranger : BAP tag, battery-assisted passive tag (en), semi-passive tag