Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 30/01/2021
pile à combustible à hydrogène
Forme abrégée : PAC à hydrogène, pile à hydrogène
Domaine : CHIMIE-ÉNERGIE
Définition : Cellule électrochimique qui produit de l’électricité par oxydation de l’hydrogène à l’anode et par réduction de l’oxygène à la cathode.
Note : <div> 1. La pile à combustible à hydrogène fonctionne selon un processus inverse de la décomposition de l’eau par électrolyse.</div><div>2. La pile à combustible à hydrogène est principalement utilisée pour alimenter un moteur électrique en remplacement d’accumulateurs.</div><div>3. On emploie couramment les termes « hydrogène » et « oxygène » au lieu des dénominations scientifiques « dihydrogène » et « dioxygène ». </div>
Voir aussi : cellule électrochimique, décomposition de l'eau, pile à combustible à hydrogène à membrane échangeuse d'anions, pile à combustible à hydrogène à membrane échangeuse de protons, pile à combustible à hydrogène à oxyde céramique, pile à combustible à hydrogène alcaline, véhicule à hydrogène
Équivalent étranger : hydrogen fuel cell