Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 22/09/2000
barre de commande
Domaine : NUCLÉAIRE/Fission
Définition : Barre ou ensemble de tiges solidaires mobiles contenant une matière absorbant les neutrons et qui, suivant sa position dans le cœur d'un réacteur nucléaire, influe sur sa réactivité.
Note : 
1. Elle est ainsi utilisée pour la commande de ce réacteur. 
2. Dans le cas d'un ensemble de tiges solidaires, l'expression « grappe de commande » est aussi utilisée.
3. Le terme « barre de contrôle » est déconseillé.
Voir aussi : antiréactivité, barre de pilotage, efficacité d'une barre de commande, fonction de sûreté, grappé, grappe de commande, système de commande principal, système de limitation de puissance
Équivalent étranger : control rod
Source : révision de l'arrêté du 30 novembre 1989