Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 18/06/2008
stellarateur, n.m.
Domaine : NUCLÉAIRE/Fusion
Définition : Dispositif non axisymétrique destiné à confiner un plasma thermonucléaire au moyen d'une configuration magnétique toroïdale, et qui est constitué pour l'essentiel d'un ensemble de bobines assurant seules ce confinement.
Note : 
1. À la différence du tokamak, le stellarateur ne nécessite pas le passage d'un courant électrique dans le plasma thermonucléaire.
2. Il existe plusieurs types de stellarateurs : héliac, héliotron, torsatron.
Voir aussi : configuration magnétique toroïdale, fusion thermonucléaire, tokamak
Équivalent étranger : stellarator

Cette publication annule et remplace celle du terme « arrêt d’urgence » au Journal officiel du 22 septembre 2000.