Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 22/09/2000
caloporteur, n.m.
Domaine : NUCLÉAIRE/Fission
Définition : Fluide circulant dans le cœur d'un réacteur nucléaire pour en évacuer la chaleur.
Note : Dans cette acception, on dit aussi « réfrigérant ».
Voir aussi : assèchement, circuit de refroidissement primaire, circuit de refroidissement secondaire, crise d'ébullition, déprimogène, desquamation de gaine, ébullition franche, fil espaceur, flux thermique critique, grille d'assemblage combustible, rapport de flux thermique critique, réacteur à uranium naturel, graphite et gaz, redan, sommier, squelette d'assemblage combustible
Équivalent étranger : coolant
Source : révision de l'arrêté du 30 novembre 1989