Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 30/09/2017
fusion par confinement inertiel
Abréviation : FCI
Forme abrégée : fusion inertielle
Domaine : NUCLÉAIRE/Fusion
Définition : Fusion thermonucléaire produite par l’implosion d’un microballon de fusion inertielle sous l’effet de faisceaux laser ou d’un rayonnement X.
Note : La fusion est dite ici « inertielle » parce qu’elle ne se produit que pendant le temps très court, résultant de l’inertie des combustibles, qui précède leur dispersion.
Voir aussi : allumage par choc, allumage par point chaud, cavité radiative d'attaque indirecte, cible de fusion inertielle, conditions d'allumage, fusion magnéto-inertielle, fusion thermonucléaire, lissage optique, lissage par dispersion spectrale, lissage par double polarisation, microballon de fusion inertielle, pression d'ablation, temps de latence
Équivalent étranger : inertial confinement fusion, ICF (en)