Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 30/09/2017
fusion par confinement inertiel
Abréviation : FCI
Forme abrégée : fusion inertielle
Domaine : NUCLÉAIRE/Fusion
Définition : Fusion thermonucléaire produite par l’implosion d’un microballon de fusion inertielle sous l’effet de faisceaux laser ou d’un rayonnement X.
Note : La fusion est dite ici « inertielle » parce qu’elle ne se produit que pendant le temps très court, résultant de l’inertie des combustibles, qui précède leur dispersion.
Voir aussi : allumage par choc, allumage par point chaud, attaque directe, attaque indirecte, cavité radiative d'attaque indirecte, cible de fusion inertielle, conditions d'allumage, fusion magnéto-inertielle, fusion thermonucléaire, lissage optique, lissage par dispersion spectrale, lissage par double polarisation, microballon de fusion inertielle, pression d'ablation, temps de confinement de l'énergie, temps de latence, transfert d'énergie entre faisceaux
Équivalent étranger : inertial confinement fusion, ICF (en)