Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 30/09/2017
fusion par confinement magnétique
Abréviation : FCM
Forme abrégée : fusion magnétique
Domaine : NUCLÉAIRE/Fusion
Définition : Fusion thermonucléaire produite au sein d’un plasma confiné par des champs magnétiques et porté aux conditions d’allumage.
Voir aussi : champ magnétique poloïdal, champ magnétique toroïdal, conditions d'allumage, configuration magnétique toroïdale, confinement amélioré, couverture, disruption, diverteur, électron découplé du plasma, extinction du plasma, fusion thermonucléaire, glaçon, solénoïde central, temps de confinement de l'énergie, tokamak
Équivalent étranger : magnetic confinement fusion, MCF (en)