Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 30/09/2017
microballon de fusion inertielle
Forme abrégée : microballon, n.m.
Domaine : NUCLÉAIRE/Fusion
Définition : Capsule sphérique millimétrique constituée de combustible de fusion, sous forme solide, entouré d’une couche d’ablation, et contenant en son centre une faible quantité de combustible de fusion, sous forme gazeuse.
Note : 
1. La température du combustible de fusion avoisine les - 270 °C.
2. L’implosion du microballon de fusion inertielle porte le combustible de fusion aux conditions d’allumage.
Voir aussi : attaque directe, attaque indirecte, cavité radiative d'attaque indirecte, cible de fusion inertielle, combustible de fusion, conditions d'allumage, conversion X, couche d'ablation, effet fusée, fusion par confinement inertiel, lissage par dispersion spectrale, pression d'ablation
Équivalent étranger : capsule, inertial fusion capsule, inertial fusion microballoon, microballoon (en)