Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 02/09/2020
vecteur d'énergie pour fusion inertielle
Abréviation : VEFI
Forme abrégée : vecteur d'énergie
Domaine : NUCLÉAIRE/Fusion
Définition : Rayonnement qui apporte l’énergie nécessaire à l’implosion d’une cible de fusion inertielle.

Note : Le vecteur d’énergie de l’attaque directe est un rayonnement laser ; celui de l’attaque indirecte est un rayonnement X.
Voir aussi : allumage rapide, attaque directe, attaque indirecte, cible de fusion inertielle
Équivalent étranger : driver, driver laser, energy driver, ICF driver, IFE driver, inertial fusion energy driver