Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 02/02/2023
déprimogène, n.m.
Domaine : NUCLÉAIRE/Fission
Définition : Composant disposé dans le pied d’un assemblage combustible d’un réacteur à neutrons rapides refroidi par un métal liquide, et constitué de plaques perforées ou de grilles empilées, qui réduit la pression au pied de cet assemblage.
Note : <div>  1. Les déprimogènes permettent de répartir le débit du caloporteur entre les différents assemblages et d’obtenir ainsi des températures maximales de gaine aussi homogènes que possible dans le cœur en fonctionnement normal. 
</div><div>2. Le débit désiré du caloporteur dans chaque assemblage est obtenu en ajustant le nombre et le type de plaques ou de grilles. </div>
Voir aussi : assemblage combustible, caloporteur, cœur, gaine de combustible, réacteur à neutrons rapides
Équivalent étranger : pressure drop device