Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 02/09/2020
emballage de transport de matières radioactives
Forme abrégée : emballage de transport
Domaine : NUCLÉAIRE
Définition : Ensemble constitué de composants tels qu’une enceinte de confinement, des écrans de protection radiologique ou des protections mécaniques, qui permet de contenir de façon sûre des matières radioactives durant leur transport.
Voir aussi : asperseur d'emballage de transport, capot amortisseur, château de transport, colis de transport de matières radioactives, coque de transport, emballage de transport de matières radioactives à sec, emballage de transport de matières radioactives sous eau, emballage de transport et d'entreposage de matières radioactives, enceinte de confinement, jupe de protection, modèle de colis de transport, séchage en emballage, suremballage de transport
Équivalent étranger : cask (EU), flask (GB), packaging
Attention : Cette publication annule et remplace celle du terme « emballage de matières radioactives » au Journal officiel du 22 septembre 2000.