Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 02/09/2020
capot amortisseur
Forme abrégée : capot, n.m.
Domaine : NUCLÉAIRE
Définition : Composant d’un emballage de transport de matières radioactives, généralement constitué de caissons métalliques remplis de matériaux déformables, qui est destiné à amortir les chocs en cas d’accident lors de la manutention ou du transport.
Note :  
1. Un capot amortisseur permet également, en cas d’incendie, de protéger les joints du couvercle de l’emballage.
2. Selon le type d’emballage, il peut y avoir un capot amortisseur à une ou aux deux extrémités.
Voir aussi : emballage de transport de matières radioactives, emballage de transport et d'entreposage de matières radioactives
Équivalent étranger : anti-shock mounting, impact limiter, shock absorber, shock absorbing cover
Attention : Cette publication annule et remplace celle du Journal officiel du 30 septembre 2017.