Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 05/09/2021
dispositif d'éventage de l’enceinte avec filtration
Forme abrégée : dispositif d'éventage-filtration
Synonyme : dispositif de mise à l'air de l'enceinte avec filtration
Domaine : NUCLÉAIRE/Fission
Définition : Dispositif qui, dans certaines situations d’accident grave, permet une mise à l’air maîtrisée de l’enceinte de confinement assortie d’un piégeage des particules radioactives en suspension dans l’enceinte.
Note : <div>  1. Le dispositif d’éventage de l’enceinte avec filtration permet de préserver l’intégrité mécanique de l’enceinte de confinement.</div><div>2. La filtration est assurée par un préfiltre d’éventage et un filtre à sable. </div>
Voir aussi : accident grave, enceinte de confinement d'un réacteur, filtre à sable, mise à l'air, préfiltre d'éventage