Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 02/02/2023
allumage par choc, loc.n.m.
Domaine : NUCLÉAIRE/Fusion
Définition : Allumage par point chaud effectué au moyen de deux impulsions laser successives, la première amorçant la compression de la cible de fusion inertielle, la seconde, plus puissante et plus brève, créant une onde de choc forte et uniforme qui allume le plasma.
Note : La première impulsion a une durée de l’ordre de la nanoseconde, la seconde impulsion, de l’ordre de la centaine de picosecondes.
Voir aussi : allumage par point chaud, allumage rapide, attaque directe, attaque indirecte, cible de fusion inertielle, fusion par confinement inertiel
Équivalent étranger : shock ignition