Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 26/09/2023
circuit de refroidissement primaire, loc.n.m.
Forme abrégée : circuit primaire, loc.n.m.
Domaine : NUCLÉAIRE/Fission
Définition : Circuit d’un réacteur, constitué d’une ou de plusieurs boucles, qui extrait la chaleur des éléments combustibles par circulation d’un caloporteur en contact direct avec ces éléments combustibles.
Note : Le circuit de refroidissement primaire comprend notamment la cuve qui contient le cœur, des échangeurs de chaleur tels que des générateurs de vapeur et, le plus souvent, des pompes.
Voir aussi : araignée de maintenance, borication, boucle, caloporteur, circuit de refroidissement secondaire, cœur, déversoir, dispositif antidébattement, élément combustible, exclusion de rupture, gaine de combustible, hypothèse de fuite avant rupture, pressuriseur, réacteur à eau sous pression, réacteur intégré, rétention en cuve
Équivalent étranger : primary coolant circuit, primary coolant system
Attention : Cette publication annule et remplace celle du Journal officiel du 18 juin 2004.