Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 02/02/2023
système d'aspersion dans l'enceinte, loc.n.m.
Domaine : NUCLÉAIRE/Fission
Définition : Système qui projette de l’eau en pluie dans l’enceinte de confinement d’un réacteur à eau sous pression de manière à condenser la vapeur d’eau relâchée à la suite d’un accident et à réduire ainsi la pression dans l’enceinte.
Note : <div>  1. Le système d’aspersion dans l’enceinte contribue également à réduire la concentration en aérosols dans l’enceinte. 
</div><div>  2. On trouve aussi, dans le langage professionnel, le terme « aspersion enceinte », qui n’est pas recommandé. </div>
Voir aussi : enceinte de confinement, réacteur à eau sous pression
Équivalent étranger : containment spray system