Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 26/09/2024
squelette d'assemblage combustible, loc.n.m.
Domaine : NUCLÉAIRE/Fission-Combustible
Définition : Structure métallique d’un assemblage combustible d’un réacteur à eau sous pression, qui solidarise les crayons.
Note : <div>  1. Le squelette d’assemblage combustible est constitué essentiellement de tubes-guides, de grilles d’assemblage combustible et de deux embouts. 
</div><div>2. Le squelette permet la manutention de l’assemblage combustible. </div>
Voir aussi : assemblage combustible, caloporteur, crayon, grille d'assemblage combustible, réacteur à eau sous pression, tube-guide
Équivalent étranger : fuel assembly frame, fuel assembly skeleton