Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 26/09/2024
temps de latence, loc.n.m.
Domaine : NUCLÉAIRE/Fusion
Définition : Intervalle de temps qui sépare le maximum de la pression d’ablation de celui de l’émission neutronique lors de l’implosion de la cible de fusion inertielle.
Note : <div>  1. Le temps de latence est de l’ordre de la nanoseconde. 
</div><div>2. L’implosion de la cible de fusion inertielle est d’autant plus performante que le temps de latence est faible. </div>
Voir aussi : cible de fusion inertielle, couche d'ablation, fusion par confinement inertiel, pression d'ablation
Équivalent étranger : coast time