Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 26/09/2024
système de mesure par billes, loc.n.m.
Domaine : NUCLÉAIRE/Fission
Définition : Dispositif d’instrumentation interne qui permet de déterminer la distribution spatiale du flux neutronique en mesurant l’activité de billes métalliques d’abord introduites par soufflage sur toute la hauteur du tube-guide central de certains assemblages, puis extraites après un temps de séjour prédéterminé.
Note : L’activité d’une bille est proportionnelle à la valeur du flux neutronique qu’elle a reçu.
Voir aussi : assemblage combustible, cœur, instrumentation interne, radioactivation, tube-guide
Équivalent étranger : aeroball, aeroball measurement system (AMS), aeroball system