Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 26/09/2024
instrumentation interne, loc.n.f.
Forme développée : instrumentation de mesure nucléaire interne au cœur, loc.n.f.
Domaine : NUCLÉAIRE/Fission
Définition : Dispositif comprenant des capteurs de rayonnement, fixes ou mobiles, répartis dans le cœur d’un réacteur, qui mesurent le flux de neutrons en vue de déterminer la puissance en tout point du cœur résultant des réactions nucléaires.
Note : <div>  1. Chaque capteur de rayonnement est inséré dans un tube-guide. 
</div><div>2. L’instrumentation interne permet de caler périodiquement l’instrumentation externe. 
</div><div>3. Les capteurs mobiles sont introduits dans le cœur le temps de la mesure, à la différence des capteurs fixes.   </div>
Voir aussi : assemblage combustible, cœur, instrumentation externe, réacteur à eau sous pression, système de mesure par billes, tube-guide
Équivalent étranger : in-core instrumentation, in-core instrumentation system (en)