Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 26/09/2024
instrumentation externe, loc.n.f.
Forme développée : instrumentation de mesure nucléaire externe au cœur, loc.n.f.
Domaine : NUCLÉAIRE/Fission
Définition : Dispositif comprenant des capteurs de rayonnement situés à l’extérieur de la cuve et à proximité de celle-ci, qui mesure en continu le flux de neutrons afin de déterminer la distribution globale du flux neutronique à l’intérieur du cœur et ainsi d’en déduire celle de la puissance résultant des réactions nucléaires.
Note : <div>  1. L’instrumentation externe est calée périodiquement à partir des mesures issues de l’instrumentation interne. 
</div><div>2. L’instrumentation externe participe à la surveillance du cœur d’un réacteur. </div>
Voir aussi : critère de sûreté, cœur, instrumentation interne
Équivalent étranger : ex-core instrumentation, ex-core instrumentation system (en)