Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 26/09/2024
réacteur intégré, loc.n.m.
Domaine : NUCLÉAIRE/Fission
Définition : Réacteur dont la cuve contient les équipements qui assurent l’extraction de la chaleur du cœur en fonctionnement normal.
Note : <div>  1. Lorsque le réacteur intégré est un réacteur à eau sous pression, sa cuve contient les pompes primaires, les générateurs de vapeur et le pressuriseur. 
</div><div>2. Lorsque le réacteur intégré est un réacteur rapide refroidi au sodium, sa cuve contient les pompes primaires et les échangeurs de chaleur primaires. </div>
Voir aussi : circuit de refroidissement primaire, petit réacteur modulaire, pressuriseur, réacteur à eau sous pression, réacteur rapide refroidi au sodium
Équivalent étranger : integral reactor, pool-type reactor