Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 14/10/2025
confinement amélioré, loc.n.m.
Domaine : NUCLÉAIRE/Fusion
Définition : État que le plasma atteint brutalement lorsque sa puissance de chauffage dépasse un certain seuil et qui se caractérise par une nette augmentation du temps de confinement de l’énergie.
Note : <div>  1. Le seuil dépend principalement du champ magnétique et de la densité du plasma.</div><div>2. On trouve aussi, dans le langage professionnel, l’expression « mode H ». </div>
Voir aussi : chauffage du plasma, fusion par confinement magnétique, temps de confinement de l'énergie
Équivalent étranger : high confinement mode, H-mode