Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 14/10/2025
transfert d'énergie entre faisceaux, loc.n.m.
Abréviation : TEF
Domaine : PHYSIQUE-NUCLÉAIRE/Fusion
Définition : Transfert d’énergie qui se produit entre plusieurs faisceaux laser se croisant et interférant dans un plasma.
Note : Dans le cas de la fusion par confinement inertiel, le transfert d’énergie entre faisceaux nuit à l’homogénéité de l’irradiation de la cible, ce qui entraîne une dégradation du rendement de l’implosion.
Voir aussi : cible de fusion inertielle, conditions d'allumage, fusion par confinement inertiel, lissage par dispersion spectrale
Équivalent étranger : cross-beam energy transfer, CBET (en)