Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 14/10/2025
enceinte de confinement d'un réacteur, loc.n.f.
Forme abrégée : enceinte de confinement, loc.n.f.
Domaine : NUCLÉAIRE/Fission
Définition : Structure enfermant un réacteur, qui est destinée à assurer le confinement des matières radioactives dans des situations normales ou accidentelles.
Note : L’enceinte de confinement peut être un bâtiment ou une cuve métallique.
Voir aussi : bassin d'enceinte, confinement, dispositif d'éventage de l’enceinte avec filtration, échauffement direct de l'enceinte, épreuve de l'enceinte d'un réacteur, filtre à sable, préfiltre d'éventage, puits de cuve, système d'aspersion dans l'enceinte
Équivalent étranger : reactor containment
Attention : Cette publication annule et remplace celle du terme « enceinte de confinement » au Journal officiel du 22 septembre 2000.