Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 14/10/2025
rétention hors cuve, loc.n.f.
Forme développée : rétention du corium hors cuve d'un réacteur, loc.n.f.
Domaine : NUCLÉAIRE
Définition : Maintien du corium, après qu’il a percé la cuve du réacteur, dans une zone de l’enceinte de confinement où il peut être refroidi ; par extension, mode de gestion d’un accident grave fondé sur ce maintien.
Note : <div>  1. Certains réacteurs disposent d’un récupérateur de corium qui assure la rétention hors cuve.</div><div>2. Dans les réacteurs à eau sous pression, le refroidissement du corium nécessaire à sa rétention hors cuve est réalisé par son étalement et par la circulation d’eau à sa surface. </div>
Voir aussi : accident grave, corium, imbibition du corium, réacteur à eau sous pression, récupérateur de corium, rétention en cuve
Équivalent étranger : ex-vessel retention, EVR (en)