Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 14/01/2023
tube d'assemblage, loc.n.m.
Domaine : PÉTROLE ET GAZ/Production
Définition : Tube en acier qui est destiné à être assemblé à terre ou en mer, par soudage ou par vissage, à d’autres tubes pour constituer une conduite de grande longueur.
Note : <div>  1. Le tube d’assemblage mesure environ 12 mètres de long.
</div><div>  2. Le tube d’assemblage est protégé contre la corrosion externe et, si nécessaire, contre les risques d’écrasement, de flottaison ou de bouchage à basse température.</div><div>3. Plusieurs tubes d’assemblage, mis bout à bout, forment un tube double, triple ou quadruple. </div>
Voir aussi : tube double, tube quadruple, tube triple
Équivalent étranger : joint, single joint, SJ (en)