Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 23/12/2007
moteur d'apogée
Domaine : SPATIOLOGIE/Mécanique spatiale-Propulsion
Définition : Propulseur équipant un satellite, dont la mise en fonctionnement au voisinage de l'apogée communique à celui-ci une impulsion destinée à élever son périgée.
Note : Le moteur d'apogée est utilisé généralement pour obtenir une orbite circulaire à l'altitude de l'apogée.
Voir aussi : allumage à l'apogée, circularisation d'orbite, moteur de périgée, transfert de Hohmann
Équivalent étranger : apogee boost motor, apogee kick motor, apogee motor