Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 26/09/2020
retrait sélectif de débris
Abréviation : RSD
Domaine : SPATIOLOGIE
Définition : Opération qui consiste à désorbiter certains débris spatiaux considérés comme particulièrement dangereux pour l’utilisation de l’espace ou à les réorbiter vers des orbites de rebut.
Note : Le retrait sélectif de débris permet, notamment aux altitudes où évoluent les satellites d’observation, comprises entre 700 et 1 100 km, de réduire les risques de collision entre les plus gros d’entre eux, les collisions augmentant le nombre de débris.
Voir aussi : débris spatial, désorbiter, orbite de satellite au rebut, remorqueur spatial, réorbiter, syndrome de Kessler
Équivalent étranger : active debris removal, ADR (en)