Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 10/01/2023
étage complémentaire, loc.n.m.
Domaine : SPATIOLOGIE/Propulsion
Définition : Étage propulsif optionnel, placé au-dessus du dernier étage propulsif, qui ne fait pas partie de la version de base d’un lanceur et qui permet d’étendre le champ de ses missions.
Note : <div> 1. Un étage complémentaire permet d’augmenter la capacité d’emport, d’effectuer des missions complexes, par exemple en déployant plusieurs charges utiles sur des orbites différentes, ou de réaliser des missions d’exploration lointaines.</div><div>2. Un étage complémentaire est en général placé sous la coiffe, où il occupe une fraction du volume initialement prévu pour la charge utile.</div>
Voir aussi : atterrissage, capacité d'emport, charge utile, coiffe
Équivalent étranger : kick stage, kickstage