Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 26/01/2025
complément de plein, loc.n.m.
Synonyme : ouillage, n.m.
Domaine : SPATIOLOGIE/Moyens de lancement-Propulsion
Définition : Maintien à un niveau constant, par additions successives, des ergols volatils contenus dans les réservoirs d’un lanceur, jusqu’au décollage de celui-ci.
Voir aussi : bras cryotechnique
Équivalent étranger : topping-up
Attention : Cette publication annule et remplace celle du terme « ouillage » au Journal officiel du 23 décembre 2007.