Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 22/09/2000
radiomètre à balayage
Domaine : TÉLÉDÉTECTION SPATIALE
Définition : Radiomètre pourvu d'un dispositif de balayage qui procède à l'exploration séquentielle d'une scène afin d'en obtenir une image.
Note : Par exemple, le radiomètre en hyperfréquence et le radiomètre multibande.
Voir aussi : radiomètre imageur
Équivalent étranger : scanner, scanning radiometer