Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 18/04/2001
orbite géostationnaire
Domaine : SPATIOLOGIE/Mécanique spatiale
Définition : Orbite des satellites géostationnaires, unique, équatoriale, circulaire et directe, et située à une altitude d'environ 35 800 km.
Voir aussi : créneau orbital, orbite basse, orbite équatoriale, satellite géostationnaire, satellite géosynchrone, surélévation d'orbite
Équivalent étranger : geostationary Earth orbit, GEO (en), geostationary satellite orbit, GSO (en)