Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 18/04/2001
satellite géostationnaire
Domaine : SPATIOLOGIE/Véhicules spatiaux
Définition : Satellite de la Terre qui parcourt une orbite équatoriale, circulaire et directe avec une période de révolution égale à la période de rotation sidérale de la Terre, soit 23 h 56 min, et qui, de ce fait, paraît fixe à un observateur terrestre.
Note : 
1. L'orbite des satellites géostationnaires est unique et son altitude est d'environ 35 800 km.
2. Le satellite géostationnaire est un cas particulier de satellite géosynchrone.
Voir aussi : écart orbital, orbite géostationnaire, satellite géosynchrone
Équivalent étranger : geostationary satellite