Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 22/09/2000
coiffe, n.f.
Domaine : SPATIOLOGIE/Structures
Définition : Extrémité antérieure, à profil aérodynamique, d'un lanceur ou d'une fusée-sonde destinée à assurer la protection de la charge utile, au début de la séquence de vol.
Voir aussi : étage complémentaire, pointe de fusée-sonde
Équivalent étranger : nosecone, nose fairing, shroud
Source : révision de l'arrêté du 12 janvier 1973