Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 14/06/2003
multiplexage en longueur d'onde
Forme développée : multiplexage par répartition en longueur d'onde (MRL)
Synonyme : multiplexage multicolore
Domaine : TÉLÉCOMMUNICATIONS/Techniques
Définition : Multiplexage dans lequel des signaux indépendants utilisent sur le même support des ondes porteuses à des longueurs d'onde différentes dans le domaine optique.
Note : 
1. Le multiplexage en longueur d'onde peut être considéré comme une forme de multiplexage en fréquence. 
2. Comme la longueur d'onde caractérise la couleur dans le domaine visible, on parle aussi de « multiplexage multicolore ».
Voir aussi : multiplexage
Équivalent étranger : dense wavelength division multiplexing, DWDM (en)