Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 26/03/2006
accès multiple
Domaine : TÉLÉCOMMUNICATIONS/Techniques
Définition : Technique permettant à un certain nombre de terminaux ou de stations d'utiliser simultanément les ressources d'un moyen de transmission, d'une façon prédéterminée ou en fonction du volume des échanges.
Note : 
1. L'accès de terminaux mobiles à un système de radiocommunication dans une zone géographique déterminée, l'accès de stations terriennes à un même satellite, l'accès de terminaux à une même ligne de transmission dans un réseau local sont des exemples d'accès multiple.
2. Il convient de ne pas confondre l'accès multiple avec le multiplexage.
Voir aussi : accès multiple par répartition en code, accès multiple par répartition en fréquence, accès multiple par répartition temporelle, multiplexage, réutilisation de fréquence
Équivalent étranger : multiple access