Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 26/03/2006
modulation à spectre étalé à séquence directe
Forme abrégée : modulation SESD
Domaine : TÉLÉCOMMUNICATIONS/Radiocommunications
Définition : Modulation à spectre étalé dans laquelle chaque élément d'un signal numérique à transmettre est représenté par une suite d'éléments numériques dont le débit est beaucoup plus grand que celui du signal à transmettre, ce qui augmente la largeur de bande.
Voir aussi : bribe, modulation à spectre étalé
Équivalent étranger : direct sequence spread spectrum modulation, DSSS modulation (en)