Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 28/12/2006
trame, n.f.
Domaine : INFORMATIQUE-TÉLÉCOMMUNICATIONS/Techniques
Définition : Ensemble structuré d'éléments numériques consécutifs, spécifié par un protocole de communication.
Note : En multiplexage dans le temps, une trame est un cycle du signal multiplex, constitué par les éléments numériques insérés dans les créneaux temporels d'un ensemble répétitif de créneaux temporels consécutifs. Dans la procédure HDLC de transmission de données, une trame comporte des champs de commande de longueur fixe qui encadrent un champ de données de longueur variable.
Voir aussi : multiplexage dans le temps, relais de trames
Équivalent étranger : frame