Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (http://www.data.gouv.fr/Licence-Ouverte-Open-Licence).

Journal officiel du 07/09/2007
pulvériseur à attelage déporté
Forme abrégée : pulvériseur déporté
Synonyme : pulvériseur-déchaumeur, n.m.

Domaine : AGRICULTURE/Matériel agricole et forestier
Définition : Outil constitué de deux trains de disques lourds montés sur deux axes horizontaux formant un V d'axe oblique par rapport à la direction d'avancement du tracteur, et qui est utilisé pour le déchaumage et l'ameublissement du sol avant la reprise du labour.
Note : 1. Il convient de distinguer le « pulvériseur », qui réduit une substance en poudre, du « pulvérisateur », qui dissémine les particules d'une poudre ou qui disperse un liquide en gouttelettes.
2. L'emploi du mot cover-crop, emprunté de l'anglais, est à proscrire.
Équivalent étranger : offset disc harrow (en)