Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (http://www.data.gouv.fr/Licence-Ouverte-Open-Licence).

Journal officiel du 20/05/2014
volant moteur bimasse
Forme abrégée : volant bimasse
Synonyme : double volant amortisseur, DVA

Domaine : AUTOMOBILE
Définition : Volant moteur composé de deux parties liées de manière élastique et amortie, qui permet de diminuer les vibrations engendrées par le moteur.
Équivalent étranger : double-mass flywheel (en), DMF (en), dual-mass flywheel (en), DMF (en)