Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 16/10/2011
moulage par co-injection
Forme abrégée : co-injection, n.f.
Domaine : MATÉRIAUX/Polymères
Définition : Procédé consistant à injecter dans un seul moule, simultanément ou successivement, des polymères différents, à l'aide de plusieurs presses d'injection.
Note : Dans le cas où l'on injecte deux polymères différents, on parle également d'« injection bi-matière ».
Équivalent étranger : co-injection molding (EU), co-injection moulding (GB)