Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 07/05/2016
moulage par injection de poudre
Abréviation : MIP
Domaine : MATÉRIAUX/Métallurgie-Verre et céramique
Définition : Procédé de fabrication d’une pièce consistant à injecter dans un moule un mélange de poudre métallique ou céramique et de liant polymère, à effectuer le déliantage de la pièce, puis à consolider celle-ci par frittage.
Voir aussi : déliantage
Équivalent étranger : ceramic injection molding (EU) [poudre céramique], CIM (en) (, ceramic injection moulding (GB) [poudre céramique], CIM (en) (, metal injection molding (EU) [poudre métallique], MIM (en) (, metal injection moulding (GB) [poudre métallique], MIM (en) (, powder injection molding (EU), PIM (en) (, powder injection moulding (GB), PIM (en) (